・ 3D エンベロープ FFT に加えて以下が可能
    - XYZ 各軸生波形の FFT
    - XYZ 各軸エンベロープの FFT
・ 周波数範囲を変えられるようにした
    - 0～ 15 Hz (周波数分解能約 0.025 Hz)
    - 0～ 30 Hz (周波数分解能約 0.05 Hz)
    - 0～ 60 Hz (周波数分解能約 0.1 Hz)
    - 0～120 Hz (周波数分解能約 0.2 Hz)
    - 0～240 Hz (周波数分解能約 0.4 Hz)
    - 0～480 Hz (周波数分解能約 0.8 Hz)
    - 0～960 Hz (周波数分解能約 1.6 Hz)
    - 0～1.6 kHz (周波数分解能約 3.2 Hz)
   32,000サンプルの振動生データについて、複数回FFTを行ってその平均値を表示
　　0～240Hz以上のレンジでは、□Min/Max の表示、非表示を可能とした 
・ 横軸の起点を任意に変えられるようになっています。 
・ 縦軸のレンジを任意に固定できるようにした
    - データを切り替えた時、値の大小関係が把握しやすいように 
・ 検出ピーク数を変えられるようにしました
    - 12 固定だと煩わしい場合があるので
    - ゼロにするとグラフ・表ともにピークは非表示になります 
・ 体裁を整えました
    - スマホ系で使いやすいよう工夫しました
    - 縦位置の場合一旦大きく表示されるので、ピンチなどで調整してください
    - 古めのタブレットだと動きませんでした（たぶんメモリー不足） 
・ 「All results」を表示・非表示切り替えられるようにした
    - 初期値は非表示（出番は、たぶん少ない）
    - スマホなどでは結構重たい場合があるので（最大 8000 行を超える） 
・ グラフにファイル名と conanair ID を表示するようにした
    - グラフだけコピペしてもデータの出処が分かる様に 